Agora RTC Objective-C API Reference Refactor

Data Fields
ContentInspectConfig Struct Reference

## Data Fields
const char * | serverConfig
ContentInspectModule | modules [MAX_CONTENT_INSPECT_MODULE_COUNT]
int | moduleCount

## Detailed Description

Definition of ContentInspectConfig.

## Constructor & Destructor Documentation

## ◆ ContentInspectConfig()

ContentInspectConfig | ( |  | ) |
| inline

## Member Function Documentation

## ◆ operator=()

ContentInspectConfig& operator= | ( | const ContentInspectConfig & | rth | ) |
| inline

## Field Documentation

## ◆ extraInfo

const char* extraInfo

## ◆ serverConfig

const char* serverConfig

The specific server configuration for image moderation. Please contact technical support.

## ◆ modules

ContentInspectModule modules[MAX_CONTENT_INSPECT_MODULE_COUNT]

The content inspect modules, max length of modules is 32. the content(snapshot of send video stream, image) can be used to max of 32 types functions.

## ◆ moduleCount

int moduleCount

The content inspect module count.